구 매 규 격 서

(COMMODITY DESCRIPTION)

품목번호 Item No.	정부물품분류번호	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	43211711	광대역 3D 레이저 스캐너	SET	1

Ⅰ. 용도(End-user's Use)

1. 본 장비는 비접촉식 레이저 기반의 3D 형상 측정 및 검사 시스템으로서, 대상물의 형상, 높이, 폭, 면적, 부피, 위치, 단차 및 표면 이상 여부를 정량적으로 측정하여 디지털 3차원 데이터로 구현하기 위한 용도

2. 대상 설비의 변형, 처짐, 마모 상태를 스캔하여 비교·분석함으로써 이상 징후를 조기에 파악하기 위한 용도

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1. 3D 스캐너 본체	1 set

2. 충전 아답타	1 set

3. 배터리	1 set

4. 하드케이스	1 set

5. SD Card	1 set

Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specification)

1. 측정 거리 : 200m 이상

2. 측정 속도 : 1,500,000 point/s 이상

3. 스캔 정확도 (10m 기준) : 5mm 이하

4. 스캔 범위 : 수평/수직 250˚ 이상

5. 컬러 해상도 : Max. 266MPx (HDR 카메라 : 13MPx)

6. 작동 온도 범위 : -10 ~ 55℃

7. 작동 시간 : 3hr 이상

8. 방수 방진 등급 : IP54 이상

9 데이터 처리 및 제어

- 데이터 저장 장치 : SATA 3.0 SSD 128GB 이상 / SDXC™ V30 64 GB SD Card 이상

- 무선랜 : IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO

- 출력 포맷 : RCP, Las, PLY, E57 등

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

1. 해당 규격서의 동등 이상의 제품만 납품 가능

2. 장비 납품 : 계약 후 90일 이내

3. 납품 장소 : 아세아시멘트 제천공장

4. 장비 교육 : 제조사로부터 인증받은 엔지니어 직접 교육

5. 무상 유지보수 기간 : 장비 설치 및 검수 완료 후 1년 이상

6. 제출 서류

- 장비 사양서

- 구성품 목록

- 사용자 매뉴얼 및 교육자료

- 성능 및 기술자료