『광대역 3D 레이저 스캐너』

제안요청서

2026. 7.

아세아시멘트(주)

1		제안요청 내역

1. 추진 배경 및 필요성

▫ 시멘트 생산을 위한 설비의 형상, 높이, 폭, 면적 등의 특성을 정량적으로 측정하기 위한 광대역 3D 레이저 스캐너 도입

2. 사업개요

▫ 사 업 명 : 광대역 3D 레이저 스캐너 구입

▫ 계약기간 : 계약일로부터 90일 이내

▫ 사업금액 : 99,000,000원(부가세 포함)

▫ 계약방법 : 협상에 의한 계약 (제한경쟁입찰)

※「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제7조 및 같은 법「시행령」제43조

3. 사업 범위

▫ 광대역 3D 레이저 스캐너 도입

▫ 납품 및 성능검사 / 장비 운용 교육

4. 납품 조건

▫ 납품 물품

- 발주기관이 제시한 규격 등을 충족하여야 하며, 구매 목적에 맞는 신품을 납품하여야 한다.

- 장비의 원활한 작동을 위해 표준 부속품을 공급하여야 한다.

- 계약상대자는 장비에 대한 사용자 운용 매뉴얼을 공급하여야 한다.

- 납품기간 : 계약일로부터 90일 이내

- 납품장소 : 충북 제천시 송학면 송학산로 14 아세아시멘트 기술연구소

▫ 하자보수·교육

- 계약상대자는 하자담보책임기간을 성능검사 후 1년으로 한다.

- 모든 장비를 운영 및 유지보수를 위한 필요한 소프트웨어 등 기술지원에 대한 사항을 공급해야 하며, 장비 운용 교육을 실시하여야 한다.

2		업체 선정방법(입찰 및 낙찰 방법)

1. 사업자 선정방식

▫ □국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령□ 제43조 및 제43조의 2에 의거 “협상에 의한 계약체결”에 의한다.

2. 입찰 참가자격

▫ “입찰공고문” 참조

3. 제안서 평가와 협상, 낙찰자 결정

▫ 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 산출한다.

- 평가비율 : 기술평가(90%), 가격평가(10%)

- 종합평가점수 산출 = 기술 평가점수 + 입찰가격 평가점수

- 기술평가를 위해서는 제안 장비의 적합성, 기술 적합성 등 특정 분야의 전문성이 필요하며, 기술평가는 원활한 사업추진을 위한 필수 요소이다.

▫ 기술평가는 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준에 따라 아세아시멘트(주)에서 실시한다.

- 협상대상업체를 선정하기 위한 평가는 기술평가와 가격평가로 구분하되 우수한 품질을 보장할 수 있도록 기술평가의 비중을 100분의 90으로 하고, 가격평가의 비중을 100분의 10으로 한다.

▫ 기술평가는 평가위원회를 통해 평가한다.

- 제안업체별 기술능력 평가 점수는 평가위원 점수를 산술평균하여 산출한다.

- 여기에 명시하지 않는 사항은 협상에 의한 계약체결 기준을 준용한다.

▫ 사업자 선정

-  제안서 평가 결과 기술평가 점수가 기술평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

-  기술평가점수(90%)와 가격평가점수(10%)를 합산하여 최고득점자를 우선협상대상자로 선정한다.

- 합산점수가 동일한 경우에는 기술능력 평가 점수가 높은 자를 우선 순위자로 한다.

-  기술능력평가 점수도 동일한 경우 기술능력평가 배점이 큰 항목에서 고득점을 한 업체를 우선 순위자로 한다.

▫ 모든 협상적격자와 협상 결렬 시 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

▫ 본 입찰은 개찰 결과 유효한 경쟁이 성립되었으나 낙찰자가 없는 경우, 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제27조에 따라 재입찰을 실시할 수 있으며, 재입찰을 2회까지 진행한 후에도 낙찰자가 없는 경우에는 관련 규정에 따라 수의계약으로 전환될 수 있다.

3		규격제안서 작성 요령

1. 규격제안서 작성방법

▫ 규격제안서는 목차 순서대로 작성하며 정확하고 명료하게 누락 없이 작성한다.

▫ 규격제안서를 허위로 작성해서는 안 되며 허위로 작성된 사실이 발견될 경우에는 심사대상에서 제외한다.

▫ 규격제안서 제출 시 제안사에 따라 본 장비의 설치 시 규격서에 명시되지 않은 장비 및 물량 또는 기술 등이 있을 때에는 제안사가 물량 또는 기술을 제안할 수 있으나, 별도의 금액 산정은 인정하지 않는다.

▫ 계약 후에도 규격제안서의 내용이 허위 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안사는 일체의 손해배상 책임을 진다.

2. 유의사항

▫ 제출된 규격제안서의 내용은 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

▫ 규격 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 이 경우 입찰참가자는 이에 응하여야 한다.

▫ 필요시 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 규격제안서와 동일한 효력을 가진다.

▫ 제출된 규격제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.

▫ 제품의 품질보증을 위해 분할납품은 불허한다.

3. 규격제안서의 구성 및 내용

▫ 규격제안서 표지 : 붙임 참조

▫ 규격제안서 본문 : 목차 양식에 맞게 작성

▫ 장비 규격서 : 붙임 참조

[붙임. 1]

『광대역 3D 레이저 스캐너』

제   안   서

상기 사업에 대한 제안서를 붙임과 같이 제출하며,

동 제안서의 내용에 따라 성실하게 계약을 이행할 것을 약속합니다.

20  .     .

상  호 :

주  소 :

대표자 :                   (직인)

아세아시멘트(주) 대표이사 귀하

- 목   차 -

1. 제안 개요

1.1 제안 목적 및 배경

1.2 제안 범위

1.3 제안 내용 특징 및 장점

2. 제안업체 소개 (공급자 조사서)

2.1 회사 개요

2.2 회사 연혁

2.3 조업 현황

2.4 조직

2.5 장비 제작 및 인력 현황

2.6 조직도

2.7 납품 실적

3. 장비 기술  사양

3.1 기술 사양

3.2 적용 제품 및 선정 근거

4. 유지관리 및 기술지원

4.1 유지관리 범위 및 기술지원 수준

4.2 교육 및 사후관리 지원 항목

5. 기타

공 급 자 조 사 서

1. 회 사 개 요
업 체 명				대 표 자
설 립 일				사업자등록번호
소재지	본 사	전화: FAX:
	공 장	전화: FAX:
사 업 장		대지 평 자가( ) 임대( ) 건물 평 자가( ) 임대( )			당사 최초거래		유 / 무
자 본 금					결 산 기		월
업 종					주 거래 은행		은행 지점
주 생산품					월 생산 능력
2. 회 사 연 혁
년 월			연 혁 사 항

3. 조 업 현 황
연 간 매 출 액	년		년			년
	백만원		백만원			백만원
주 요 거 래 선	거 래 선 명		연 간 거 래 액			거 래 품 목
			백만원
			백만원
			백만원
			백만원
			백만원
주 요 자 재 구 입 처	구 입 처 명		연 간 구 매 액			구 매 품 목
			백만원
			백만원
			백만원
			백만원
			백만원
경 쟁 사	1. 2. 3.
주 요 설 비 보 유 현 황	설 비 명	규 격		수 량	제 작 처		제작년도
시험설비 및 장비 보 유 현 황	장 비 명	규 격		수 량	제 작 처		제작년도

4. 조 직
대표자 이 력	성 명		(한글)		생 년 월 일
			(한문)
	경력		년 월		내 용
임 직원 현 황	구 분		년 월 일 현재		노동 조합	노조 결정				인 원
	임 원		명			유		무		명
	관리직		명			노사분규				기업에 영향
	기술직		명
	기능직		명			유		무		중대		보통	미약
	계		명
5. 장비 제작 인력 현황
성 명		직 책		경 력			관련 자격증				작업 숙련도

1) 직책이 높은 순으로 작성

2) 법인 자격증 보유시, 성명에 법인란 및 자격증 명칭 기술

3) 작업 숙련도는 자체 평가 진행 (A~E 등급)

6. 조 직 도

7. 납품 실적
연도	계약명	수량	계약금액	발주처	발주처 전화번호

1) 연도는 최근순으로 작성

2) 전화번호는 실적 확인이 가능한 발주처의 전화번호를 작성

(발주처의 인수 합병 시 현재 존재하는 발주처의 연락처로 기재)

3) 납품 실적은 입찰 장비와 유사한 장비 납품 이력 위주로 작성

[붙임. 2]

장 비 규 격 서

제작회사 : 모델명 : 규격품목 :		제품 사진
시방규격(제안요청 규격)	제안규격 (납품규격)		제조사 (국가)	항목별 충족여부
• 규격	• 규격			YES

※ 제안 규격이 시방규격을 모두 충족(또는 상위규격)하여야 규격 충족여부에 YES(O)로 표기하며, 그 이외는 규격충족을 만족하지 않는 것으로 간주하여 NO(X, 붉은색 표기)로 표기한다.

상    호 :

주    소 :

대 표 자 :                    (인)

[붙임. 4]

신 용 등 급 평 가

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급

신용평가등급			가중치
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	10.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	9.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	9.0
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	7.0

주1) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

[붙임. 5]

확    약    서

아세아시멘트(주)의「광대역 3D 레이저 스캐너」입찰참가와 관련하여 다음사항을 준수할 것임을 서약합니다.

- 다      음 -

1. 모든 제안서류 및 증빙서는 사실에 근거하여 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 발생할 경우 입찰에서 제외되어도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 본 입찰과 관련하여 평가위원회 구성, 평가방법, 평가기준 등 제안평가의 모든 사항을 충분히 숙지하고 있으며, 평가결과 등 아세아시멘트(주)의 결정사항을 존중하겠습니다.

20   년     월     일

주    소 :

업 체 명 :

대 표 자 :                 (직인)

아세아시멘트(주) 대표이사 귀하

[붙임. 6]

청 렴 계 약 이 행 서 약 서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 아세아시멘트(주)에서 시행하는「광대역 3D 레이저 스캐너」입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급 업체의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

- 이를 위반하여  경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 아세아시멘트(주)에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 3년 동안 참가하지 않겠으며,

- 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 아세아시멘트(주)에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참여하지 않고,

- 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 사업 관계자에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

- 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 사업 관계자에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우에는 아세아시멘트(주)에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 3년 동안 참가하지 않겠으며

- 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 사업 관계자에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 아세아시멘트(주)에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참가하지 않고 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 사업 관계자에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 아세아시멘트(주)에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 사업 관계자에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 공무원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본 건 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 아세아시멘트(주)에서 시행하는 청렴계약이행서약서에서 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본 건 관련하여 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

- 위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 아세아시멘트(주)의 조치와 관련하여 당사가 아세아시멘트(주)을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20   년     월     일

서 약 자   상 호                         대표자                (직인)

아세아시멘트(주) 대표이사 귀하

[별표. 7]

개인정보 수집․이용 동의서

1. 개인정보의 수집 및 이용목적

- 아세아시멘트(주)에서 수집한 개인정보는 해당 위탁 계약, 계약이행관리, 향후 실적관리를 위한 목적으로만 활용합니다.

2. 수집하는 개인정보의 항목

- 수집항목

성명, 주소, 자격, 직급, 소속기관 부서명, 근속년수, 전공 및 학위정보, 연락처, 이메일주소

- 개인정보 수집방법

입찰참가 : 입찰제안서, 사업자등록증, 공급자조사서, 인감증명서, 청렴이행계약서 등

계약체결 : 계약서, 보안서약서, 계약참여자 등

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

개인정보 수집 및 이용목적 달성을 위하여 다음과 같이 보관합니다.

- 보존 항목 : 입찰제안서, 사업자등록증, 등기사항, 공급자조사서, 인감증명서, 청렴이행계약서, 계약서, 보안서약서, 계약참여자 등

- 보존 근거 : 당사 문서관리규정에 따름

- 보존 기간 : 준영구

위의 내용에 동의하시면 동의함을 선택하여 주시기 바랍니다.

동의 (    )             미동의 (    )

20  .      .     .

주 소 :
상 호 :
대표자 :	(직인)

아세아시멘트(주) 대표이사 귀하

구 매 규 격 서

(COMMODITY DESCRIPTION)

품목번호 Item No.	정부물품분류번호	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	4321171101	광대역 3D 레이저 스캐너	식	1

Ⅰ. 용도(End-user's Use)

1. 본 장비는 비접촉식 레이저 기반의 3D 형상 측정 및 검사 시스템으로서, 대상물의 형상, 높이, 폭, 면적, 부피, 위치, 단차 및 표면 이상 여부를 정량적으로 측정하여 디지털 3차원 데이터로 구현하기 위한 용도

2. 대상 설비의 변형, 처짐, 마모 상태를 스캔하여 비교·분석함으로써 이상 징후를 조기에 파악하기 위한 용도

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1. 3D 스캐너 본체	1 set

2. 충전 아답터	1 set

3. 배터리	1 set

4. 하드케이스	1 set

5. SD Card	1 set

6. 기타(장비의 운용 및 성능 향상을 위한 부품 외)             1 set

Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specification)

▫ 측정 거리 : Max. 400m

▫ 반사율 : White 90% : 0.5~400m, Dark-grey, 10% : 0.5~150m,

Black 2% : 0.5~50m

▫ 측정 속도 : Max. 2,000,000point/s

▫ 스캔 정확도 : 2 ~ 5mm (2mm @ 10m, 3.5mm @ 25m)

▫ 스캔 범위(시야각) : 수평 290 ̊ / 수직 360 ̊

▫ 컬러 해상도 : Max. 266MPx (HDR 카메라 : 13MPx)

▫ 작동 온도범위 : -10 ~ 55℃

▫ 작동 시간 : Max. 4hr

▫ 전원 공급 : 19V(외부 공급), 14.4V(내장 배터리)

▫ 소비 전력 : 19W(대기 시), 32W(스캔 시), 72W(충전 시)

▫ 방수 방진 등급 : IP54

▫ Laser (Optical Transmitter)

- 파장 : 1553.5nm

- Beam Divergence : 0.3mrad (1/e)

- Beam 직경(출구) : 2.12mm(1/e)

▫ 데이터 처리 및 제어

- 데이터 저장 장치 : SATA 3.0 SSD 128GB /  SDXC™ V30 64 GB SD Card

- 무선랜 : IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO

- 출력 포맷 : RCP, Las, PLY, E57

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

1. 해당 규격서의 동등 이상의 제품만 납품 가능

2. 장비 납품 : 계약 후 90일 이내

3. 납품 장소 : 아세아시멘트(주) 제천공장

4. 장비 교육 : 제조사로부터 인증받은 엔지니어 직접 교육

5. 무상 유지보수 기간 : 장비 설치 및 검수 완료 후 1년

6. 제출 서류

- 장비 사양서

- 구성품 목록

- 성능 및 기술자료

- 사용자 매뉴얼 및 교육자료

- 제조사로부터 공식 판매 권한을 부여받은 업체임을 증빙하는 서류